onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider SYSTEM
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/clk
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/reset
add wave -noupdate -divider INPUT
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/empty
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/rd
add wave -noupdate -radix hexadecimal /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/data_in
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/last_word_in
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/last_word_in_latch
add wave -noupdate -divider OUTPUT
add wave -noupdate -radix hexadecimal /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/data_out
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/endpoint_wr
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/last_word_out
add wave -noupdate -divider TESTBENCH
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/start
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/stim_stage
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/stimulus.length
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/cnt_stim
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/packet_sent
add wave -noupdate -divider {MAIN FSM}
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/stage
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/stage_next
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/cnt
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/endpoint_mask
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/participant_match
add wave -noupdate -divider {MEM FSM}
add wave -noupdate -group MEM_FSM /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/mem_opcode
add wave -noupdate -group MEM_FSM /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/mem_op_start
add wave -noupdate -group MEM_FSM /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/mem_op_done
add wave -noupdate -group MEM_FSM /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/mem_stage
add wave -noupdate -group MEM_FSM /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/mem_stage_next
add wave -noupdate -group MEM_FSM /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/mem_cnt
add wave -noupdate -group MEM_FSM -radix unsigned /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/mem_addr_base
add wave -noupdate -group MEM_FSM -radix unsigned /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/addr_res
add wave -noupdate -divider GUARD
add wave -noupdate -radix unsigned /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/read_cnt
add wave -noupdate -radix unsigned /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/parameter_end
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/parse_prc/rd_guard
add wave -noupdate -divider MEMORY
add wave -noupdate -group MEMORY -radix unsigned /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/ram_inst/addr
add wave -noupdate -group MEMORY /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/ram_inst/wen
add wave -noupdate -group MEMORY /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/ram_inst/ren
add wave -noupdate -group MEMORY -radix hexadecimal /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/ram_inst/wr_data
add wave -noupdate -group MEMORY -radix hexadecimal /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/ram_inst/rd_data
add wave -noupdate -divider MISC
add wave -noupdate /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/update_participant_flags
add wave -noupdate -radix unsigned /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/mem_seq_nr
add wave -noupdate -radix unsigned /L0_rtps_builtin_endpoint_test3/uut/seq_nr
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {Begin {847825000 ps} 1} {Error {851525000 ps} 1} {Cursor {33675000 ps} 0}
quietly wave cursor active 1
configure wave -namecolwidth 149
configure wave -valuecolwidth 144
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits ns
update
WaveRestoreZoom {848883724 ps} {850032066 ps}
