onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider SYSTEM
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/clk
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/reset
add wave -noupdate -divider INPUT
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/empty_meta
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/rd_meta
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/last_word_in_meta
add wave -noupdate -radix hexadecimal /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/data_in_meta
add wave -noupdate -divider OUTPUT
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/start_hc
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/opcode_hc
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/ack_hc
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/done_hc
add wave -noupdate -radix hexadecimal /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/data_out_hc
add wave -noupdate -divider {MAIN FSM}
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/stage
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/stage_next
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/cnt
add wave -noupdate -divider {MEMORY FSM}
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_op_done
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_op_start
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_opcode
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_stage
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_stage_next
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_cnt
add wave -noupdate /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_pos
add wave -noupdate -radix unsigned /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_addr_base
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL -radix unsigned /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_addr
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_valid_in
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_ready_in
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_read
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL -radix hexadecimal /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_write_data
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/abort_read
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_valid_out
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_ready_out
add wave -noupdate -expand -group MEM_CTRL -radix hexadecimal /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/mem_read_data
add wave -noupdate -divider TESTBENCH
add wave -noupdate -group TESTBENCH /l0_rtps_reader_test1_vbk/start
add wave -noupdate -group TESTBENCH /l0_rtps_reader_test1_vbk/cnt_stim
add wave -noupdate -group TESTBENCH /l0_rtps_reader_test1_vbk/packet_sent
add wave -noupdate -group TESTBENCH /l0_rtps_reader_test1_vbk/mem_check_done
add wave -noupdate -group TESTBENCH /l0_rtps_reader_test1_vbk/stim_done
add wave -noupdate -group TESTBENCH /l0_rtps_reader_test1_vbk/test_done
add wave -noupdate -group TESTBENCH /l0_rtps_reader_test1_vbk/uut/idle_sig
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {Begin {8325000 ps} 1} {Error {9725000 ps} 1} {Cursor {9175000 ps} 0}
quietly wave cursor active 3
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits ns
update
WaveRestoreZoom {8888200 ps} {9912200 ps}
